**Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót**

**BiGK.271.1.4.2020**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi w obrębie Cibórz**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNR4-04  1104-0100 | Wywiezienie ziemi z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący ze skarp | m3 | 234,00 |
| 2 | KNNR1  0202-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik, parking / | m3 | 120,00 |
| 3 | KNNR6 0403-0301 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej | m | 386,00 |
| 4 | KNNR6  0109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm(jezdnia i zjazdy) | m2 | 1170,00 |
| 5 | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor szary, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1170,00 |