**BiGK.271.1.15.2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

 **Zamawiający**

 **Gmina Lidzbark**

 Ul. Sądowa 21

 13-230 Lidzbark

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa wykonawcy** |  |
| **Wielkość podmiotu[[1]](#footnote-1)****(należy wypełnić do celów statystycznych)** | [ ] mikroprzedsiębiorca [ ] mały przedsiębiorca [ ] średni przedsiębiorca  |
| **Siedziba** (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| **Województwo** |  |
| **REGON**  |  |
| **NIP** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **E – mail** |   |

# Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2017 r.”

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, **za cenę ryczałtową** w wysokości:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Cena oferty brutto (suma wartości z poniższej tabeli)** |  |

Słownie cena oferty brutto:………………………… …………………………………..

Cena oferty brutto została ustalona w oparciu o podane poniżej ceny jednostkowe brutto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowej  | J.m.  | Ilość  | Cena jednostkowa brutto (w zł) |
| 1 | KNR 231 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltow lub masy na zimno. Sposób wbudowania ręczny | t | 1,00 |  |
| 2 | KNR 231 1108-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni pow. utrwal przy użyciu grysów z zastosowanie skrapiarki przewożonej – rakowiny | m2 | 1,00 |  |
| 3 | KNR 231 1108-07 | Remonty cząstkowe nawierzchni pow utrwal przy użyciu grysów - dodatek za dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm | m2 | 1,00 |  |
| 4 | KNR 231 1106-01 | Przestawienie krawężników beton wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cement. - piask | m | 1,00 |  |
| 5 | KNR 231 1207-06 | Remonty cząstkowe chodników z płyt beton, o wym 50x50x7, cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1,00 |  |
| 6 | KNR 231 1203-03 | Przestawienie obrzeży beton, o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1,00 |  |
| 7 | KNR 231 0511-01 | Remont nawierzchni z kostki brukowej beton, szarej gub 6 cm układanej na podsypce piaskowej | m2 | 1,00 |  |
| 8 | KNR 2-31 0511-03 | Remont nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej  | m2 | 1,00 |  |
| 9 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm  | m | 1,00 |  |
| 10 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm  | m | 1,00 |  |
| 11 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 400 mm  | m | 1,00 |  |
| 12 | KNR W 2-18 0524-03 | Przebudowa lub budowa studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500/1500 mm bez osadnika i bez syfonu | szt. | 1,00 |  |
| 13 | KNR W 2-18 0524-03 | Przebudowa lub budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie o śr. 1200 mm , głębokości do 3,0 m z pierścieniem obciążającym  | szt. | 1,00 |  |
| 14 | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe. (montaż demontaż, materiały zamawiającego)  | szt. | 1,00 |  |
| 15 | KNNR 6 0705-05  | Bariery ochronne (naprawa lub wstawienie)  | m | 1,00 |  |
| 16 | KNR 2-33 0102 | Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych lub stalowych (materiał Zamawiającego)  | m3 | 1,00 |  |
| 17 | KNR 2-33 0103 | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (materiał Zamawiającego) | m3 | 1,00 |  |
| 18 | KNR 0-15 0522-01 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm  | m2 | 1,00 |  |
| 19 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. 25 cm – z blachy powlekanej  | m2 | 1,00 |  |
| 20 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  | m3 | 1,00 |  |
| 21 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku |  m2 | 1,00 |  |
| 22 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie  | m2 | 1,00 |  |
| 23 | KNR 231 1203-03 | Wbudowanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zakup nowych obrzeży) | m | 1,00 |  |
| 24 | KNR 60705-05 | Zakup bariery ochronnej  | m | 1,00 |  |
| 25 | KNNR60109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1,00 |  |
| 26 | Wycena własna  | Zabezpieczenie miejsca awarii w jezdni, chodniku, poboczu  | szt. | 1 |  |
|  | Razem brutto (w zł) |  |

1. Zobowiązuję się przystąpić do zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego w czasie

…………………..………… h licząc od potwierdzenia przyjęcia telefonicznego, faksowego
(proszę podać pełne godziny) lub e-mailowego zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.

1. Zobowiązuję się przystąpić do wykonania zleconych robót budowlanych w terminie

…………………..………… dni licząc od potwierdzenia przyjęcia telefonicznego, faksowego
(proszę podać pełne dni) lub e-mailowego zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego.

1. Wybór mojej oferty będzie/nie będzie\* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Nazwa (rodzaj towaru) lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………

1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią projektu umowy stanowiącej Załącznik Nr 8
do SIWZ. Postanowienia umowy w pełni akceptujemy.
4. Oświadczam, że akceptuję termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy, który wyniesie 30 dni od dnia wpływu faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót potwierdzonego podpisanym protokołem przez Zamawiającego.
5. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu:

e- mail:

tel.:

faks:

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

* + - 1. ................................................................................
			2. ................................................................................
			3. ................................................................................

12. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data* | *Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* | *podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy* |
|  |  |  |

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-1)